|  |
| --- |
| 康养中心家具采购清单 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格及材料基本要求 | 参考图片 | 投标单位拟报商品图片及材料说明等 |
| 1 | 沙发3人套  | 组 | 10 |  |  | 1.面料，西皮，防腐，耐磨耐污性好。 2.高密度回弹性海绵，不易变型 3.实木框架，防腐处理，坚固耐用 4.底座弹簧与高弹绷带形成稳固结构，经久耐用 5.所有材料环保达标，安全无异味。 |  |  |
| 2 | 沙发2人套 | 组 | 8 |  |  |
| 3 | 茶几 | 个 | 5 |  |  | 1.规格长1200\*宽800\*高450 2.EO级实木颗粒板 25mm厚 3.全烤漆工艺，见光面，防水不变色 4.底脚配金属防腐架 |
| 4 | 普通办公桌 | 个 | 4 |  |  | 1.规格1400\*750\*750 2.单抽屉、单柜， 3.面层、副柜EO级实木颗粒板 25mm厚 ，侧背面16mm; 4.配五金配件，阻尼门铰，路轨、锁具拉手等 |  |  |
| 5 | 转椅 | 把 | 41 |  |  | 参照效果图 |  |  |
| 6 | 普通单人床 | 个 | 6 |  |  | 木质 900\*2000 |  |  |
| 7 | 铁质资料柜 | 组 | 8 |  |  | 1.主要材料：冷轧钢板，2、主要板材厚度：0.7mm。3、柜门为双层结4、功能配置：主柜（上钢框玻璃掩门含2件层板，下钢掩门含1件层板）；5、五金配置：锁具、拉手等； |  |  |
| 8 | 护士台（长8200\*宽600\*高750） | 组 | 1 |  |  | 1、材料：柜体板件E0级实木多层板；柜台面采用人造石，厚度≥12mm； 2、板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底踢脚板； 4、功能配置：铝合金踢脚板、人造石台面，18个抽屉、12个门柜； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做 |
| 9 | 护士台（长4500\*宽600\*高750） | 组 | 4 |  |  | 1、主体材料：柜体板件E0级实木多层板；柜台面采用人造石，厚度≥12mm； 2、板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底踢脚板铝合金踢脚板； 4、功能配置：、人造石台面，18个抽屉、12个门柜； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。7.立面粘“护士站”字样，见同效果图 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 10 | 护士台顶部灯带造型5800\*300\*450 | 组 | 4 |  |  | 1、主体材料：柜体板件E0级实木多层板； 厚度16mm； 2.底部亚格力照明板，内配LED灯带 3.立面粘“护士站”字样 |
| 11 | 护士台4000\*600\*750 | 组 | 5 |  |  | 1、主体材料：柜体板件E0级实木多层板；柜台面采用人造石，厚度≥12mm； 2、板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底踢脚板铝合金踢脚板； 4、功能配置：、人造石台面，18个抽屉、12个门柜； 5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。7.立面粘“护士站”字样，见同效果图 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 12 | 护士台2000\*600\*750 | 组 | 5 |  |  |
| 13 | 上部造型灯带4000\*300\*750 | 组 | 5 |  |  | 1、主体材料：柜体板件E0级实木多层板； 厚度16mm； 2.底部亚格力照明板，内配LED灯带 3.立面粘“护士站”字样 |
| 14 | 上部造型灯带3150\*300\*450 | 组 | 5 |  |  |
| 15 | 厨柜（长4000\*宽600\*高750） | 米 | 20 |  |  | 1、主要材料：柜体板件采用E0级实木多层板；柜台面采用人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板； 4、功能配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面，不含抽内物品分类格 ；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 16 | 吊柜（长4000\*宽350\*高500） | 米 | 20 |  |  | 1、材料：所有板件采用E0级实木颗粒板；2、板材厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm；3、配置：主柜（掩门，1层活动层板）；4、五金：阻尼门铰、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 17 | 厨柜（长4400\*高350\*高500） | 米 | 17.6 |  |  | 1、主要材料：柜体板件采用E0级实木多层板；柜台面采用人造石，厚度≥12mm； 2、主要板材厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、底板面离地高度120mm，保证防潮存放要求；柜底安装调节脚和踢脚板； 4、功能配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面，不含抽内物品分类格 ；5、五金配置：阻尼门铰、三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 6、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 18 | 吊柜（长4400\*高350\*高500） | 米 | 17.6 |  |  | 1、材料：所有板件采用E0级实木颗粒板；2、板材厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm；3、配置：主柜（掩门，1层活动层板）；4、五金：阻尼门铰、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 20 | 工作人员更衣柜 | 个 | 10 |  |  | 1.主要材料：冷轧钢板，2、主要板材厚度：0.7mm。3、柜门为双层结4、功能配置：主柜（上钢1件层板，挂衣杆，下钢掩门含1件层板）；5、五金配置：锁具、拉手等； |  |  |
| 21 | 医用处置矮柜4500\*450\*870 | 组 | 16 |  |  | 1.主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点；柜台面采用304不锈钢，厚度≥12mm； 2、板材厚度：柜门和抽面用1.0mm；其它用0.8mm；踢脚线面贴1.0mm；、柜门为隐藏式折边拉手，双层结构； |  |  |
| 22 | 医用处置矮柜3140\*450\*870 | 组 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | 圆凳子 | 个 | 24 |  |  | 1.、座垫面料采用西皮，防磨耐污性好；2、海绵采用高密度回弹海绵，回弹性好，不易变形3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀五星脚架+固定静音PP脚垫； |  |  |
| 24 | 病房木椅 |  | 342 |  |  | 1、采用橡胶木实木材料，防虫防腐处理，自然木纹；2.软包座面 3、四腿落地，榫卯结构；4.3层底油及3层面漆； |  |  |
| 25 | 衣物柜（长2300\*高550\*高2800） | 组 | 1 |  |  | 1.板材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，厚度板均为16mm厚； 2.功能：主柜（掩门，上层为挂衣杆，下层为活动层板）+顶柜；3、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；4、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 26 | 衣物柜1200\*400\*2800 | 组 | 1 |  |  |
| 27 | 衣物柜2150\*550\*2800 | 组 | 4 |  |  |
| 28 | 衣物柜2250\*550\*2800 | 组 | 111 |  |  |
| 29 | 衣物柜2200\*550\*2800 | 组 | 2 |  |  |
| 30 | 衣物柜1800\*550\*2800 | 组 | 13 |  |  |
| 31 | 衣柜物1850\*550\*2800 | 组 | 32 |  |  |
| 32 | 组合柜1 | 物品顶柜长800\*宽300\*高2800 | 组 | 47 |  |  | 1.板材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，厚度板均为16mm厚； 2.物品顶柜：上层两格，下层两格，两开门 3.水池柜 面层人造石，陶瓷面盘，高不锈钢水龙头4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；5、封边：采用见光面为2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  | 参照制做，不得更改风格 |
| 带水池厨柜1800\*400\*750 | 组 | 47 |  |  |
| 简易办公桌、柜3600\*400\*750 | 组 | 47 |  |  |
| 33 | 组合柜2 | 物品柜600\*300\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 带水池厨柜1500\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 简易办公桌、柜2100\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 34 | 组合柜3 | 物品柜1000\*300\*2800 | 组 | 1 |  |  |
| 带水池厨柜2100\*600\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 简易办公桌柜3900\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 35 | 组合柜4 | 物品柜800\*300\*2800 | 组 | 1 |  |  |
| 简易办公桌、柜2800\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 36 | 组合柜5 | 物品柜700\*300\*2800 | 组 | 4 |  |  |
| 带水池厨柜1570\*600\*750 | 组 | 4 |  |  |
| 简易办公桌柜3150\*400\*750 | 组 | 4 |  |  |
| 37 | 组合桌柜1 | 简易办公桌、柜2700\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |  |
| 38 | 组合桌柜2 | 简易办公桌、柜2800\*400\*750 | 组 | 1 |  |  |
| 39 | 双斗桌1600\*400\*750 | 张 | 56 |  |  | 1.板材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，厚度，面板25mm,其他16mm厚； 2.配置：两抽屉 3、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；4、封边：采用见光面为全自动封边工艺， |  |  |
| 40 | 单斗桌800\*400\*750 |  | 张 | 36 |  |  | 1.板材料：所有板件采用E0级实木颗粒板，厚度：板在面25mm ,板均为16mm厚； 2.配置：单抽屉 3、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手、连接件等；4、封边：采用见光面全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 |  |
| 41 | 6人位大厅餐桌 | 组 | 12 |  |  | 1.6人位桌子规格1850\*800\*750 4人位1500\*800\*750 2.钢质骨件 3.人造石台面 4.参照效果图制做 |  |  |
| 42 | 4人位大厅餐桌 | 个 | 69 |  |  |
| 43 | 软面木质餐椅 | 把 | 348 |  |  |
| 44 | 包间7人台餐桌 | 个 | 1 |  |  | 参照效果图 |  |  |
| 45 | 包间餐椅 | 个 | 7 |  |  |  |
| 46 | 4人休闲连椅 （软垫0 | 套 | 12 |  |  | 1.座板、背板采用高密度聚氨酯一次发泡棉成型，内置钢板金属以及方管制成的铁架，成型座背铁板，； 2、扶手，站脚采用实心铝合金材料，脚底部带橡胶防滑脚垫； 3、横梁采用三角形钢管，厚度1.5mm； 4、配4个座位，2个扶手2支站脚。 |  |  |
| 47 | 乒乓球桌 | 套 | 2 |  |  | 标准尺寸 |  |  |
| 48 | 台球桌 | 个 | 2 |  |  | 标准尺寸 |  |  |
| 49 | 棋牌桌 | 个 | 6 |  |  | 参照效果图 |  |  |
| 50 | 木质软垫椅子 | 个 | 24 |  |  | 参照效果图 |  |  |
| 51 | 10人会议桌椅（含10个椅子） | 个 | 套 |  |  | 参照效果图 |  |  |
|  | 合计（元） （含税等一切费) |
| 备**注： 1.发包人预算金额170万元左右，报价人参照发包人预算总价，选用各类家具适宜材料，宜选用中档标准，具备经济、环保、结实耐用、适老化等特点。****2.相关办公家具金额不得高于机关事业单位家具配备标准：其中：办公桌1000元/张，椅子600元/张，三人、二人沙发3000元/个，茶机1000元/个，文件柜、更衣柜1000元/组 ，会议桌6000元/套，椅子600元/个** **3.本项目要求所现的工艺、材料、图片均为方便描述而没有限制性，如出现描述有误，报价人在提供报价资料中进行调整或选用替代标准，替代标准必须优于或相当于本采购项目的内容的标准** |